Dichiarazione di liberatoria da responsabilità.

*Oggetto: Sopralluogo al cantiere di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Il sottoscritto sig. ………………………… su autorizzazione del Personale preposto della Impresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, affidataria dei lavori di ……………………………. , chiede di accedere al Cantiere in oggetto, esclusivamente nei luoghi oggetto del sopralluogo di cui alla presente autorizzazione, da effettuarsi con la…………………….

scorta del personale dell’Impresa affidataria dei lavorio..

A tal fine il sottoscritto dichiara:

di manlevare l’Impresa …………………………., il Coordinatore della sicurezza, la Direzione dei Lavori da qualsiasi responsabilità civile e penale per eventuali danni fisici o materiali alla propria persona e alle proprie cose che ne dovessero derivare dalla presenza nel Cantiere indicato in oggetto;

di aver preso visione e di accettare quanto riportato nel PSC redatto dal …………... e nel POS redatto dall’Impresa ………………………. .

di aver preso visione e di accettare quanto riportato nell'allegato al presente documento, in merito alle regole di accesso all'interno del cantiere;

di aver preso visione del PIANO DI EMERGENZA e della RELATIVA PROCEDURA.

Viene consegnato il badge n. …… e n. ….. elmetto di protezione che devono essere riconsegnati  
 alla guardiania unitamente al presente documento firmato nelle due pagine.

Luogo e data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**REGOLE PER POTER ACCEDERE ALLE AREE DI CANTIERE**

1. **DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE**

**Ciascuno** deve dotarsi dei seguenti dispositivi di protezione individuale (dotazione minima):

scarpe antinfortunistiche ed elmetto di protezione. Quest'ultimo può essere richiesto presso gli uffici di cantiere.

1. **MODALITA' DI SPOSTAMENTO ALL'INTERNO DEL CANTIERE**
2. divieto tassativo di salita su ponteggi e opere provvisionali in genere se non per motivi strettamente connessi all'oggetto del sopralluogo;
3. rispetto assoluto degli ordini impartiti dai Dirigenti e dai Capi cantiere d'area, nonché dalla cartellonistica di cantiere;

e) obbligo di non allontanarsi dall'accompagnatore all'interno delle aree di cantiere;

d) muoversi sempre con la massima prudenza e diligenza, ponendo particolare attenzione alla possibile presenza di ostacoli lungo i percorsi di transito.

**INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA PERSONALE RELATIVE AI RISCHI PRESENTI NEI LUOGHI DI LAVORO**

**Possibilità di contatto con fonti di energia, materiali nocivi e simili**

- evitare il contatto fisico con il materiale elettrico presente cantiere (quadri elettrici, prolunghe, avvolgicavo), nonché con le attrezzature eventualmente presenti in prossimità dei percorsi (utensili elettrici, faretti e simili);

- evitare il contatto fisico con contenitori di qualsiasi natura presenti in cantiere.

**Possibilità di calpestare e/o urtare oggetti acuminati, taglienti e simili / possibilità di urtare ostacoli fissi di varia natura.**

* seguire esclusivamente í percorsi autorizzati, evitando in particolare dí transitare in prossimità di postazioni di lavoro operative (es. fasi di armatura, taglio a misura di materiali e simili);

- indossare i DPI individuali (scarpe antinfortunistiche, casco protettivo).

**Possibilità di mettere il piede in fallo in dislivelli, buche e simili, possibilità di effettuare movimenti incoordinati o difficoltosi a causa delle condizioni dei luoghi**

* seguire esclusivamente i percorsi autorizzati, evitando di transitare in prossimità di luoghi con presenza di dislivelli; nel caso di transito su rampe e/o scale a gradini, mantenere un'adeguata distanza da altri utenti, specie se in fase di movimentazione manuale di carichi; accertarsi preventivamente delle condizioni della superficie di transito;
* rispettare il divieto di salita su scale provvisionali e scale a mano, nonché al di sopra materiale / attrezzature in fase di stoccaggio.

**Possibilità di rimanere impigliati e/o agganciati a macchinari, attrezzature o simili — possibilità di essere afferrati da congegni in movimento** e/o **investiti da veicoli di cantiere**

* seguire esclusivamente i percorsi autorizzati, evitando di transitare in prossimità di mezzi di sollevamento (gru, argani e simili), mezzi meccanici semoventi (miniescavatori, muletti e simili), macchinari (sega circolare, piegaferri e simili), attrezzature (ponteggi, trabattelli e simili) e postazioni fisse di lavoro in genere.
* evitare di avvicinarsi alle aree dove sono in corso operazioni di fornitura di materiali/attrezzature (nelle fasi di ingresso ed uscita dei mezzi).

**Possibilità di essere colpiti da oggetti, schegge, schizzi e simili**

* seguire esclusivamente i percorsi autorizzati, evitando di transitare **sulla** verticale di opere provvisionali, impalcati temporanei e trabattelli; evitare il transito in prossimità di qualsiasi postazione di lavoro operativa (in particolare taglio con flessibile, saldatura e simili)

**Possibilità di essere urtati e/o schiacciati da oggetti in movimento**

* seguire esclusivamente i percorsi autorizzati, evitando di transitare in prossimità di luoghi in cui sui stanno eseguendo operazioni di preparazione, imbracatura e sollevamento di carichi a mezzo di gru o altri mezzi di sollevamento aereo (autogru, piattaforme, argani e simili);
* rispettare scrupolosamente le segnalazioni di divieto di accesso e di transito (transennature, delimitazioni con nastro bicolore o sistemi similari); indossare sempre i DPI individuali (casco protettivo).

**Possibilità di caduta dall'alto e/o caduta in profondità**

* seguire esclusivamente i percorsi autorizzati, evitando di urtare e/o appoggiarsi alle protezioni di apertura verso il vuoto (parapetti);
* evitare di sporgersi dalle protezioni realizzate sul limite di ballatoi, solette, asole; evitare il transito in prossimità di asole e forometrie in genere;
* rispettare scrupolosamente le segnalazioni di divieto di accesso e di transito (transennature, delimitazioni con nastro bicolore o sistemi similari); rispettare il divieto assoluto di accesso ad opere provvisionali di qualsiasi natura (ponteggi, castelli di carico, passerelle di ripresa e simili) se non per motivi strettamente connessi all'oggetto del sopralluogo.
* seguire esclusivamente i percorsi autorizzati, evitando di transitare sulla verticale di opere provvisionali, impalcati temporanei e tra battelli.

**Possibilità di caduta in piano su superficie scivolosa e/o sconnessa**

* seguire esclusivamente i percorsi autorizzati, evitando di transitare in luoghi con presenza di pozze, fango, polverosità e residui di lavorazioni.